秦皇岛市毛绒玩具产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品3个，其中2个作为检验样品，1个作为备用样品。

2 检验依据

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| 1 | 机械与物理性能 | GB/T 9832-2007  产品明示质量要求 | GB 6675.2-2014 |
| 2 | 燃烧性能 | GB/T 9832-2007  产品明示质量要求 | GB 6675.3-2014 |
| 3 | 特定元素的迁移 | GB/T 9832-2007  产品明示质量要求 | GB 6675.4-2014 |
| 4 | 标识和使用说明 | GB/T 9832-2007  产品明示质量要求 | GB/T 9832-2007 |
| 5 | 不可拆卸塑料小物件牢度和装配质量 | GB/T 9832-2007  产品明示质量要求 | GB/T 9832-2007 |
| 6 | 活动关节的装配牢度 | GB/T 9832-2007  产品明示质量要求 | GB/T 9832-2007 5.1 |
| 7 | 缝纫拼缝及布绒材料牢度 | GB/T 9832-2007  产品明示质量要求 | GB/T 9832-2007 5.1 |
| 8 | 涂料附着牢度 | GB/T 9832-2007  产品明示质量要求 | GB/T 9832-2007 5.3 |
| 9 | 尺寸 | GB/T 9832-2007  产品明示质量要求 | GB/T 9832-2007 5.4 |
| 10 | 质量 | GB/T 9832-2007  产品明示质量要求 | GB/T 9832-2007 5.4 |
| 11 | 外观 | GB/T 9832-2007  产品明示质量要求 | GB/T 9832-2007 5.4 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 6675.1-2014 玩具安全 第1部分：基本规范

GB 6675.2-2014 玩具安全 第2部分：机械与物理性能

GB 6675.3-2014 玩具安全 第3部分：易燃性能

GB 6675.4-2014 玩具安全 第4部分：特定元素的迁移

GB/T 9832-2007 毛绒、布制玩具

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。